“Р*АДИЕЛ“ЕООД тел.082 28 00 08*

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С ЕКАФП“TREMOL S-KL”

**ON/OFF** – вкл./изкл.на КА ; **MODE** - Сменя режимите

**ПРОДАЖБИ** – въведете парола:

111111-Първи опертор,222222-Втори оператор,333333-Трети оператор

Количество(бройка)- QTY - цена - група(D1,D2,D3 и D4) – Total

**За продажби с повече от четири подгрупи**.

Първите три групи директни(D1,D2 и D3),за 4,5,6,7,8 до 40

група се натиска D4 на дисплея се изписва 04 - 40 и се

натиска съответната подгрупа от цифровата клваиатура.

За корекция бутон VD след групата,преди Total.

**Въвеждане и извеждане на оборотни суми:**

**Въвеждане -** сума +%

**Извеждане -** сума -%

**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ**-**MODE** -**Отчети Х** -Парола-22222-Total

**ДНЕВЕН ОТЧЕТ** - **MODE** - **Отчети Z** – Парола-11111-Total

**МЕСЕЧЕН,ГОДИШЕН ОТЧЕТ** -**MODE**- **Отчети Х** - Парола - 22222 - 11 - STL - начална дата - QTY - крайна дата - VD.

**СВЕРЯВАНЕ ДАТА И ЧАС**-**MODE**- **Програм-**Парола-33333,След пуснат дневен отчет - (%-) – дата(**ДД ММ ГГ –годината се въвежда с последните две цифри**) Total – час(**ЧЧ ММ**) –Total.

ВАЖНО! ПРИ ВКЛ. НА АДАПТЕРА КЪМ ЕЛ.МРЕЖАТА КА ТРЯБВА ДА Е ИЗКЛЮЧЕН ОТ ON/OFF БУТОНА

Консумативи: термолента – 57/40

Пестете хартия!